**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole   Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   11. 03. 2024    10:25:19    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 1/4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2252** | Krnov (včetně) - Opava východ (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **08** | Skrochovice - Opava západ | |
| *Číslo bodu:* | **589** | km: **109,180**  Katastrální území: Vávrovice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 499138,272 |
| *X =* | 1084916,917 |
| *Nadm. výška* | 260,106 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v základu šachty nová výška z r.2023 (G90872O49015) | | |
| *Vyhotovil:* | GPK s.r.o. | | |
| *Platnost (od – do):* | 2. 6. 2017 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2252KM086-116\_EX | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2252** | Krnov (včetně) - Opava východ (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **G7** | žst. Opava západ - kol. 1e, 1c, výh. 19 | |
| *Číslo bodu:* | **739** | km: **109,472**  Katastrální území: Jaktař | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 499070,073 |
| *X =* | 1085201,961 |
| *Nadm. výška* | 260,054 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | vrtule |
| *Poznámka:* | šroub v základu lampy č.1 | | |
| *Vyhotovil:* | GEOS SILESIA s.r.o. | | |
| *Platnost (od – do):* | 5. 4. 2023 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | G90872O49015 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole   Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   11. 03. 2024    10:25:19    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 2/4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2252** | Krnov (včetně) - Opava východ (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **G7** | žst. Opava západ - kol. 1e, 1c, výh. 19 | |
| *Číslo bodu:* | **740** | km: **109,671**  Katastrální území: Jaktař | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 499022,037 |
| *X =* | 1085396,125 |
| *Nadm. výška* | 259,810 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v betonovém základu | | |
| *Vyhotovil:* | GEOS SILESIA s.r.o. | | |
| *Platnost (od – do):* | 5. 4. 2023 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | G90872O49015 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2252** | Krnov (včetně) - Opava východ (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **G7** | žst. Opava západ - kol. 1e, 1c, výh. 19 | |
| *Číslo bodu:* | **741** | km: **109,876**  Katastrální území: Jaktař | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 498977,196 |
| *X =* | 1085595,693 |
| *Nadm. výška* | 259,082 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | M2 |
| *Poznámka:* | hřebová značka - kámen M2 OTZ | | |
| *Vyhotovil:* | GEOS SILESIA s.r.o. | | |
| *Platnost (od – do):* | 5. 4. 2023 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | G90872O49015 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole   Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   11. 03. 2024    10:25:19    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 3/4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2252** | Krnov (včetně) - Opava východ (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **G7** | žst. Opava západ - kol. 1e, 1c, výh. 19 | |
| *Číslo bodu:* | **742** | km: **110,164**  Katastrální území: Jaktař | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 498853,161 |
| *X =* | 1085865,667 |
| *Nadm. výška* | 258,632 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | M2 |
| *Poznámka:* | hřebová značka - kámen M2 OTZ | | |
| *Vyhotovil:* | GEOS SILESIA s.r.o. | | |
| *Platnost (od – do):* | 5. 4. 2023 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | G90872O49015 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2252** | Krnov (včetně) - Opava východ (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **G7** | žst. Opava západ - kol. 1e, 1c, výh. 19 | |
| *Číslo bodu:* | **594** | km: **110,364**  Katastrální území: Jaktař | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 498767,372 |
| *X =* | 1086037,063 |
| *Nadm. výška* | 259,074 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v betonovém základu starý základ | | |
| *Vyhotovil:* | GPK s.r.o. | | |
| *Platnost (od – do):* | 2. 6. 2017 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2252KM086-116\_EX | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole   Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   11. 03. 2024    10:25:19    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 4/4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2252** | Krnov (včetně) - Opava východ (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **G7** | žst. Opava západ - kol. 1e, 1c, výh. 19 | |
| *Číslo bodu:* | **595** | km: **110,589**  Katastrální území: Jaktař | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 498730,480 |
| *X =* | 1086273,400 |
| *Nadm. výška* | 261,023 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* | N 49°57'0.66602" |
| *Longitude* | E 17°52'26.07204" |
| *El. High* | 304.002 |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | GNSS |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v betonovém základu starý základ, nová výška z r.2023 (G90872O49015) | | |
| *Vyhotovil:* | GPK s.r.o. | | |
| *Platnost (od – do):* | 2. 6. 2017 - | | |
| *Transformační klíč:* | GTK2018 | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2252KM086-116\_EX | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2252** | Krnov (včetně) - Opava východ (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **G7** | žst. Opava západ - kol. 1e, 1c, výh. 19 | |
| *Číslo bodu:* | **743** | km: **110,880**  Katastrální území: Jaktař | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 498700,062 |
| *X =* | 1086549,248 |
| *Nadm. výška* | 264,206 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | M2 |
| *Poznámka:* | hřebová značka - kámen M2 OTZ | | |
| *Vyhotovil:* | GEOS SILESIA s.r.o. | | |
| *Platnost (od – do):* | 5. 4. 2023 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | G90872O49015 | | |